**Приложение № 1**

**Техническая спецификация к перечню закупаемой медицинской техники (Бесконтактный тонометр)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Техническая спецификация** | **кол-во** | **Место поставки** | **Срок поставки** |
| 1 | **Бесконтактный тонометр** для проведения процедур бесконтактного измерения внутриглазного давления по сопротивлению роговицы глаза(с прилагающим к нему комплектного столика). | Тип – БесконтактныйОбласть измерений - От 0 до 60 мм рт.ст.Шаг измерений - 1 мм рт.ст. Рабочая дистанция - 11мм от переносицыРежим - Полностью автоматический, полуавтоматический, ручнойИнтерфейс - RS232CРежим энергосбережения - ДоступенЭкран - 5.7 дюйма цветной жидкокристаллическийПринтер - ТермопринтерПитание - 100-240В, 50/60ГцПотребление - 80ВАГабариты - 294х510х462Масса - 20.5кгРегулируется давление воздушной струи. Режимы измерения: **автоматический, ручной и полуавтоматический.****Особенности:** - Результат теста высвечивается на экран;- Усовершенствование программных алгоритмов и микросхем каждая новая модификация прибора позволяет получать результат быстрее и с большей точностью; - Серию замеров давления аппарат делает автоматически, после чего выводит на дисплей средние число для каждого глаза (измерения в диапазоне 0–60 мм р.с.). | 1 | г. Актобе, ул. Набережная 79/61 | До 60 дней |